**Außschreibungstext**

**mobiheat MC7.2 | 7 kW Kaltwassersätze bis 7 kW**

Der Kaltwassersatz MC7.2 ist ein Split-Klimagerät mit 7 kW Kühlleistung. Die Abwärme des innen aufgestellten Gerätes wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

Häufige Einsatzgebiete sind: Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung, Prozess- und Industriekühlung, Event-, Zelt- und Hallen, Industrie, Fertigung, Lager und Produktion, Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser, Wohngebäude und gewerbliche Räume, Chemie- und Pharmaindustrie, IT- und MSR-Technik, Maschinen und Rechnungszentren, TGA und Facility

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie klein\*) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobicool Split-Klimagerät 7 kW MC7.2 | MC7.2 | 10.877,00 |
| Zubehör (VK Energie klein\*) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobicool Anbindeleitung MC7.2 VL/RL, 10 m im Satz ummantelt MC7ABL | MC7ABL | 1.054,00 |
| mobiheat Anschlusskabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010 | 117,00 |
| mobiheat Anschlusskabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020 | 146,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Expressversand MHWND Lieferung innerhalb 24 Std. | MHWND | 155,00 |