**Mobiheat MC 7 | 7 kW Split-Klimagerät**

Eigenschaften

Die Abwärme des innen aufgestellten Split-Klimagerätes **MC7** wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang
und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte
Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

**Einsatzgebiete:**

• Büros

• Serverräume

• Lager - und Produktionsräume

• Ladenlokale, Zelte, Labore

• Mess- und Regeltechnik

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. flexible Verbindungsschläuche (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 10 m
* Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiler Kaltwassersatz 7 kW | RG DL Standard bis 120 kW |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MC7V |  518,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MC7VT |  39,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) | MC7VT29 |  20,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) | MC7VT50 |  10,00 |
|  |
| Zubehör  | RG DL Zubehör |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/R im Satz ummantelt, 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MC7ABL7 | 18,00 |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MCABL25107 | 12,00 |
|  |
| Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 12:00 Uhr | MHWND | 85,00 |