**Mobiheat MC 7 | 7 kW Split-Klimagerät**

Eigenschaften

Die Abwärme des innen aufgestellten Split-Klimagerätes **MC7** wird an den externen Wärmetauscher geleitet. Die Verbindung der Innen- und Außeneinheit erfolgt durch flexible Verbindungsschläuche mit Schnellkupplungssystem. Die Standardverbindung ist 10 m lang
und kann auf maximal 30 m verlängert werden. Durch den drehzahlregelbaren Ventilator der Inneneinheit kann der gekühlte
Luftvolumenstrom relativ zugfrei reguliert werden.

**Einsatzgebiete:**

• Büros

• Serverräume

• Lager - und Produktionsräume

• Ladenlokale, Zelte, Labore

• Mess- und Regeltechnik

Kaufkonditionen

* mobiler Kaltwassersatz
* Schnelle und einfache Inbetriebnahme

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiler Kaltwassersatz 7 kW | RG VK Energie klein |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mobiler Kaltwassersatz mit einer Kühlkapazität von 7 kW | MC7 |  9.600,00 |
| Satz Anbindeleitung VL/RL, je 10 m | MC7ABL |  930,00 |
|  |
| Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 12:00 Uhr | MHWND |  85,00 |