**mobiheat MHVEBS | Heizungswasseraufbereitung 1.500 l/h**

Eigenschaften

Mit der mobiheat Heizungswasseraufbereitung MHVEBS schützen Sie Ihre Heizungsanlage zuverlässig gegen Korrosion und Steinbildung. Die VDI 2035 schreibt für Heizungsanlagen demineralisiertes und enthärtetes Wasser vor.

Mit der MHVEBS erfüllen Sie zusätzlich auch die von Kesselherstellern vorgeschriebenen Wasserwerte zur Erhaltung der Herstellergarantie. Sparen Sie Geld durch die maximale Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage und Reduzierung der Reparaturkosten durch den Einsatz unserer Heizungswasser-Aufbereitungsanlage. Die MHVEBS können Sie ohne Fremdstromanschluss bei der Systembefüllung betreiben. Bei der Umlaufentsalzung wird ein Stromanschluss benötigt Durch die Aufbereitung werden keine chemischen Stoffe an das Wasser abgegeben.

* Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion möglich
* Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/Heizcontainer über Anbindeleitungen
* Aufstellung im Gebäude
* Gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
* Niedrigste Bereitschaftsverluste
* Konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
* Anschlussfertiges Komplettsystem

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* inkl. 2 x 12,5 l Mischbrettharz
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |
| --- | --- |
| Mobile Heizungswasseraufbereitung 1.500 l/h | RG DL Groß 360 kW bis 2.500 kW |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage) | MHVEBSV  | 474,00  |
| Mietverlängerungstag/e (ab dem 8. Tag) | MHVEBSVT | 33,00 |
| Mietverlängerungstag/e (ab dem 29. Tag)  | MHVEBSVT29  | 17,00 |
| Mietverlängerungstag/e (ab dem 50. Tag) | MHVEBSVT50 | 8,00 |