**mobiheat MHL20-50 | mobiles Lüftungsgerät mit 20 kW Kühl- und 50 kW Heizleistung**

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MHL20-50 ist ein transportabler Lüfter mit 50 kW Heiz- und 20 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und mobilen Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.
Bauwerke können sparsam mit Wärme versorgt und verschiedenste Bereiche flexibel klimatisiert werden.

das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.

das fahrbare Transportgestell macht die Geräte extrem flexibel.

am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht

Stromversorgung mit 230 V.

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. Stromkabel 10 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL20-50 | RG DL Standard bis 120 kW |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHL20-50V |  196,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHL20-50VT |  25,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MHL20-50VM |  660,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHL20-50VT31 |  20,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHL20-50VT121 |  17,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHL20-50VT181 |  14,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHLIBN |  38,00 |
|  |
| Zubehör | RG DL Zubehör |
| Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL (Pauschale für 7 Tage) | MHABL2510V7 |  6,00 |
| Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL (Pauschale für 30 Tage) | MHABL2510V30 |  24,00 |
| Verteiler 3-fach (Pauschale für 7/30 Tage) | MHLV37/MHLV330 |  10,00/ 40,00 |
| Verteiler 6-fach (Pauschale für 7/30 Tage) | MHLV67/MHLV630 |  12,00/ 48,00 |