**mobiheat MHDHS - Druckhalte-, Entgasung- und Nachspeisestation**

Eigenschaften

Die mobile Druckhaltestation MHDHS ist einsetzbar zur Druckhaltung, Nachspeisung und zur Entgasung.

Die Druckhaltestation regelt den Druck des Anlagensystems innerhalb der zulässigen Grenzen, sie verhindert eine Überschreitung des zulässigen Betriebsüberdruckes und sichert gleichzeitig den Mindestdruck zur Vermeidung von Unterdruck, Kavitation und Verdampfung. Somit gleicht die Druckhaltestation MHDHS für geschlossene Wasserheizungsanlagen/Kühlwassersysteme Druckschwankungen aus und sorgt für Druckbegrenzung, sie kompensiert Volumenschwankungen des Heiz- oder Kühlwassers infolge von Temperaturschwankungen. Die Nachspeisung erfolgt automatisch, dabei werden systembedingte Wasserverluste in Form einer Wasservorlage ausgeglichen. Zudem ist die Druckhaltestation mit einer automatischen Entgasungseinrichtung ausgestattet, es erfolgt eine Desorption des Heizungswassers durch Druckentspannung.

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. 1x Satz Anbindeleitungen DN50 (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. 1x Satz Anbindeleitungen DN25 (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. 1 x 20 Meter Kabel 230V mit Schuko Stecker (MHEVK23020)
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |
| --- | --- |
| Druckhalte-, Entgasung- und Nachspeisestation | RG VK Energie groß |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHDHSGV | 1226,50 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHDHSGVT | 133,00 |

*\*Dieses Produkt steht nur zur Vermietung*