**Außschreibungstext**

**enerent ERHCO2500 | 2.500 kW Heizcontainer**

Die mobile Heizzentrale ERHCO2500 im Stahl-Technik-Container fungiert als flexibler und leistungsstarker Wärmeerzeuger bis 2500 kW. Im Heizcontainer ist ein elektrisches Heizgebläse verbaut, welches vor Frost schützt, sowie ein doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin zur Brandschutzsicherung und ein Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen. Der integrierte Zweistoffbrenner ist in der Lage sowohl Öl als auch Gas zu verbrennen. Somit kann bei allen Temperaturverhältnissen zuverlässig mit Heizöl gearbeitet und ein reibungsloser Prozess sichergestellt werden. Die Brennstoffversorgung erfolgt über eine externe Öltankanlage mit bis zu 40.000 Litern Tankvolumen.  
  
Über die ENERENT smart App können automatische Störungsmeldungen und der Anlagenstatus abgerufen werden. Zusätzlich können 6 vorinstallierte Estrichaufheizprogramme ausgewählt, oder eigene individuelle Aufheizprogramme erstellt werden. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll auf der Regelung gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Heizcontainer mit 2500 kW Leistung ERHCO2500 | ERHCO2500V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung Edelstahl a 10 m Heizung Anbindeleitung, DN100, PN16 | ERZVL10010FV |
| Abgasschalldämpfer DN450 ERZSD450 | ERZSD450V |
| Verlängerungskabel 400 V/63 A, 10 m ERZEK6310CE | ERZEK6310CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/63 A, 20 m ERZEK6320CE | ERZEK6320CEV |
| Öltankbehälter 5000 L ERZTA5000 | ERZTA5000V |
| Öltankbehälter 10.000 L ERZTA10000 | ERZTA10000V |
| Öltankbehälter 20.000 L ERZTA20000 | ERZTA20000V |
| Service | Artikel-Nr. |
| Gebühr Fernüberwachung für Kaufanlagen (Tagespreis) | ERSFU-0013-T7 |
| Transport für Heizzentralen und Container | ERSDL-0007 |