**Außschreibungstext**

**enerent ERKSG7A | 6 kW Kaltwassersätze bis 20 kW**

Die mobile Kältezentrale ERKSG7A ist ein Kaltwassersatz mit einer Kühlleistung von 6 kW. Der ERKSG7A ist zur Aussenaufstellung geeignet. Im Zusammenspiel mit dem kleinen Kühllüfter kann der ERKSG7A als Split-Klimagerät eingesetzt werden. Im Vergleich zu den handelsüblichen Split-Klimageräten befindet sich der Kühlkompressor in der Außeneinheit. Das bedeutet, dass der Chiller extrem leise kühlen kann, weil sich im Raum lediglich die kleine Lüftereinheit befindet. Zudem ist keine zusätzliche Stromversorgung für die kleine Inneneinheit nötig. Ebenso kann der Kaltwassersatz Ausfälle von Klimaanlagen überbrücken und an fest verbaute Inneneinheiten angeschlossen werden.  
  
Häufige Einsatzgebiete sind: Notfall-, Modernisierungs- und Ersatzkühlung, Prozess- und Industriekühlung, Event-, Zelt- und Hallen, Industrie, Fertigung, Lager und Produktion, Ladenlokale, Labore und Krankenhäuser, Wohngebäude und gewerbliche Räume, Chemie- und Pharmaindustrie, IT- und MSR-Technik, Maschinen und Rechnungszentren, TGA und Facility

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERKSG7AM-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERKSG7AM-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL2510GK Anbindeleitung VL/RL, DN25, 10 m | ERZVL2510GKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |