**Außschreibungstext**

**enerent ERZL150350 | 150/350 kW Lüftungsgeräte**

Das mobile Lüftungsgerät ERZLW150350 ist ein transportabler Lüfter mit 350 kW Heiz- und 150 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.  
  
Merkmale:  
  
das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.  
Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden  
am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht  
Stromversorgung mit 400 Volt  
Für Innen- und Außenaufstellung geeignet  
Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h  
Luftschlauchanschluss möglich

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Lüftungsgerät mit 150+350 kW Heizlüfter 350kW / Kühllüfter 150kW | ERZLW150350V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN50, 10 m ERZVL5010SC | ERZVL5010SCV |
| Sicherungsschellen (Übergang) DN50 für Anbindeleitungen,Storz C ERZVL50SS | ERZVL50SSV |
| Luftschlauch 525 mm, 7,6 m ERZLS5007A | ERZLS5007AV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 10 m ERZEK3210CE | ERZEK3210CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 20 m ERZEK3220CE | ERZEK3220CEV |
| Service | Artikel-Nr. |