**Außschreibungstext**

**enerent ERZLD150 | 150 kW Warmlufterzeuger**

Der mobile Warmlufterzeuger ERZLD150 mit 150 kW Heizleistung ist zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten geeignet. Durch das integrierte Hochleistungsradialgebläse kann die erwärmte Luft jederzeit dort eingebracht werden, wo diese benötigt wird.  
  
Die Warmlufterzeuger verfügen über einen automatischen beheizten Ölfilter für einen sicheren Start und Betrieb bei tiefen Außentemperaturen. Dies erlaubt es, die Geräte jederzeit im Freien aufzustellen. Mit einem externen Öltankbehälter wird die Brennstoffversorgung sichergestellt.  
  
Ein elektromagnetisches Ventil verhindert den Ölaustritt während das Brenner-/Ölförderaggregat still steht. Die sogenannte "Heizkanone" ist ein direktbefeuertes Heizsystem und kann autark arbeiten Optional kann ein Raumthermostat angeschlossen werden, um die gewünschte Raumtemperatur festzulegen.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| mobiler Warmlufterzeuger mit 150 kW ERZLD150 | ERZLD150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Luftschlauch 525 mm, 7,6 m ERZLS5007A | ERZLS5007AV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Ölltankbehälter 1000 L ERZTA1000 | ERZTA1000V |
| Service | Artikel-Nr. |