**mobiheat MH70QF | 70 kW – Der Easyheat 70**

Eigenschaften

Die mobile Heizzentrale MH70QF ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale. Der MH70QF ist als Anhänger schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Merkmale

* Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
* Interne Öltankanlage 750 Liter
* Pumpengruppe mit Mischer inkl. Regelung für Estrichaufheizprogramme / optional witterungsgeführte Regelung
* Integrierter Abgasschalldämpfer
* Edelstahl-Abgaskamin
* Flexible Faltschläuche
* Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828Mietkonditionen
* Anlieferung und Abholung mit Spedition

Mietkonditionen

* Inkl. Anbindeleitungen (für je 20 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 20 m
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizmobil/Heizcontainer bis 70 kW mit 750-Liter-Heizöltank | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MH70V | 1.050,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MH70VT | 64,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MH70VM | 2.084,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MH70VT31 | 59,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MH70VT121 | 54,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MH70VT181 | 49,00 |
|  | | |
| Anlieferung und IBN durch mobiheat (OPTIONAL) | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBN100 | 265,00 |
| Vollentsalzung/Kesselschutz nach VDI2035 (IBN) mobiheat (RG DL lfd. BV/Betrieb)\* | MHVE300 | 98,00 |
| Heizölmenge für IBN (ca. 100 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) | MHOIL100 | 2,00 |
| Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch (RG DL lfd. BV/Betrieb | MHOILBV | Auf Anfrage |
| Zubehör | RG DL Zubehör | |
|  | | |
| Mietkondtitionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL DN 32, je 20 m (Pauschale für 7 Tage) | MHABL32207 | 9,00 |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL DN 32, je 20 m (Pauschale für 30 Tage) | MHABL322030 | 36,00 |

*\* Hier wird nur der Wasserinhalt der Heizzentrale abgedeckt!*