**mobiheat MH70QF | 70 kW – Der Easyheat 70**

Eigenschaften

Die mobile Heizzentrale MH70QF ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale. Der MH70QF ist als Anhänger schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Merkmale

* Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
* Interne Öltankanlage 750 Liter
* Pumpengruppe mit Mischer inkl. Regelung für Estrichaufheizprogramme / optional witterungsgeführte Regelung
* Integrierter Abgasschalldämpfer
* Edelstahl-Abgaskamin
* Flexible Faltschläuche
* Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828Mietkonditionen
* Anlieferung und Abholung mit Spedition

Kaufkonditionen

* Konstantregelung bis 80 °C
* Lieferzeit: ca. 6–8 Wochen
* Preise ab Werk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizmobil/Heizcontainer bis 70 kW mit 750-Liter-Heizöltank | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Heizmobil, Kofferanhänger mit Hubmechanismus | MH70QF | 27.220,00 |
|  | | |
| Zubehör Heizmobil / Heizcontainer bis 70 kW | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Satz Anbindeleitung DN 32, VL / RL, je 20 m | MHABL3220 | 645,00 |
| Sicherungsschellen (Übergang) | MHSSC | 59,00 |

*\* Hier wird nur der Wasserinhalt der Heizzentrale abgedeckt!*