**mobiheat MH320QF | 300 kW Heizmobil**

Eigenschaften

Das Heizmobil MH320QF ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale. Der MH320QF ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-  
Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Merkmale:

* Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
* Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
* Pumpengruppe mit Mischer | optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
* Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
* Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
* Flexible Schläuche
* Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
* Sicherungsschellen für Storzverbindungen
* Inkl. Verlängerungskabel (Schuko)

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 20 m
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizmobil bis 320 kW mit 1.500-Liter-Heizöltank | RG DL Mittel ab 130 kW bis 350 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung | MH300V | 1.742,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MH300VT | 91,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung | MH300VM | 2.849,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MH300VT31 | 69,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MH300VT121 | 64,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MH300VT181 | 54,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBN300 | 265,00 |
|  |  |  |
| Zubehör | RG DL Zubehör | |
|  | | |
| Mietkondtitionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MHABL3007 | 12,00 |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) | MHABL30030 | 48,00 |
|  | | |
| Brennstoffversorgung | Artikel-Nr. | Preis EUR |
| Abrechnung pro Liter nach tats. Verbrauch (RG DL lfd. BV/Betrieb) | MHOILBV | auf Anfrage |

*\* Hier wird nur der Wasserinhalt der Heizzentrale abgedeckt!*