**mobiheat MH 1.000QC | 1.000 kW Heizcontainer**

Eigenschaften

Der Heizcontainer MH1000QC ist eine voll funktionsfähige mobile Heizzentrale im Stahl-Technik-Container mit integrierter 4.800 Liter Öltankanlage. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

* Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
* Zweistoffbrenner
* Pumpengruppe mit Mischer
  + optional mit Reglermodul für witterungsgeführte Regelung oder Estrichaufheizprogramme
* Interne Öltankanlage 4.800 Liter
* Doppelw. Edelstahl-Abgaskamin
* Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
* Flexible Schläuche
* Sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 20 m
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizmobil bis 1.000 kW mit 4.800-Liter-Heizöltank | RG DL Groß ab 360 kW bis 2.500 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Anlieferung | MH1000VW | 3.429,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MH1000VT8 | 201,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Anlieferung | MH1000V | 5.802,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MH1000VT | 186,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MH1000VT121 | 159,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MH1000VT181 | 133,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBN2000 | 792,00 |
| Vollentsalzung/Kesselschutz nach VDI2035 (IBN) mobiheat (RG DL lfd. BV/Betrieb)\* | MHVE600 | 196,00 |
| Heizölmenge für IBN (ca. 800 Liter), pro Ltr. (RG DL Brennstoff) | MHOIL800 | 2,00 |
| Zubehör | RG DL Zubehör | |
|  | | |
| Mietkondtitionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Verlängerung Anbindeleitung Edelstahl VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MHABLED20007 | 64,00 |
| Verlängerung Anbindeleitung Edelstahl VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) | MHABLED200030 | 256,00 |
|  | | |
| Brennstoffversorgung | Artikel-Nr. | Preis EUR |
| Verlängerung Anbindeleitung Edelstahl VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MHABLED20007 | 64,00 |

*\* Hier wird nur der Wasserinhalt der Heizzentrale abgedeckt!*