**Mobiheat MH19.2Q1 | 3/11/19 kW Elektroheizmobil**

Eigenschaften

Das Elektroheizmobil MH19.2Q1 ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung sowie bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Frostsicherung, zur Estrichaufheizung (Standardprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreifheizen und Funktionsheizen) oder zur Vorsorge/Erstaufheizung z. B. zur Vermeidung der Vereisung bei einer Erdwärmepumpe und Luftwärmepumpe.

Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichaufheizung im Regelfall mindestens 100 W/m2 oder mehr an Leistung benötigt wird!

Jeder Stromanschluss möglich – die Heizleistung   
(3/11/19 kW) passt sich entsprechend an.

Das MH19.2Q1 dient zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen. Aufgrund der Außentemperatur variiert die beheizbare Größe der Estrichfläche (m2) unter Umständen stark.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. Anbindeleitungen (à 2.800 mm Vorlauf und Rücklauf)
* Der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
* Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
* Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leistung 3/11/19 kW | RG DL Standart bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MH19.2QV | 510,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MH19.2QVT | 37,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MH19.2QVM | 665,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) | MH19.2QVT29 | 19,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) | MH19.2QVT50 | 9,00 |
|  | | |
| Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 12:00 Uhr | MHWND | 85,00 |