**Mobiheat MC 6 | 6 kW Kaltwassersatz**

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC6 ist ein Kaltwassersatz mit einer
Leistung von 6 kW. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine
Neuentwicklung von mobiheat. Der MC6 kann z. B. bei Ausfall von wassergeführten Klimaanlagen zur Kälteüberbrückung eingesetzt werden. Der MC6 ist zur Außenaufstellung geeignet.

Einsatzgebiete:

Der MC6 kann an vorhandene wassergeführte Kühlsysteme angeschlossen werden und so jeden Ausfall überbrücken.

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Inkl. Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 10 m
* Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiler Kaltwassersatz 6 kW | RG DL Standard bis 120 kW |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MC6V |  523,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MC6VT |  38,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 29. Tag) | MC6VT29 |  19,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 50. Tag) | MC6VT50 |  10,00 |
|  |
| Zubehör Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MCABL25107 |  12,00 |
|  |
| Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 12:00 Uhr | MHWND | 85,00 |