**Mobiheat MC 6 | 6 kW Kaltwassersatz**

Eigenschaften

Die mobile Kältezentrale MC6 ist ein Kaltwassersatz mit einer   
Leistung von 6 kW. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine   
Neuentwicklung von mobiheat. Der MC6 kann z. B. bei Ausfall von wassergeführten Klimaanlagen zur Kälteüberbrückung eingesetzt werden. Der MC6 ist zur Außenaufstellung geeignet.

Einsatzgebiete:

Der MC6 kann an vorhandene wassergeführte Kühlsysteme angeschlossen werden und so jeden Ausfall überbrücken.

Kaufkonditionen

* mobiler Kaltwassersatz
* Schnelle und einfache Inbetriebnahme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiler Kaltwassersatz 6 kW | RG VK Energie klein | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mobiler Kaltwassersatz mit einer Kühlkapazität von 6 kW | MC6 | 7.036,00 |
| Satz Anbindeleitung VL/RL, je 10 m | MCABL2510 | 872,00 |
|  | | |
| Versand innerhalb 24 Std. – Express Next Day | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anlieferung bis 17:00 Uhr am Folgetag bei Bestellung bis 12:00 Uhr | MHWND | 85,00 |