**Mobiheat MC 25 | 25 kW Kaltwassersatz**

Die **mobile Kältezentrale MC25** ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz mit einer Leistung von 25 kW. Die wartungsarmen Kühlanlagen sind besonders für industrielle Anwendungen geeignet, bei denen eine Temperaturregelung mit einer hohen Genauigkeit erforderlich ist.

**Einsatzgebiete:**

Kaltwassersätze sind sehr flexibel einsetzbar und werden vor allem bei Prozesskühlungen eingesetzt. In der industriellen Fertigung kann der Kaltwassersatz bei der Maschinenkühlung die geforderte Temperatur mit hoher Genauigkeit gewährleisten. Hauptsächlich kommt ein Kaltwassersatz bei Fertigungsprozessen, Maschinen und in Rechnungszentren zum Einsatz. Außerdem kann mit Kältezentralen dieser Art eine optimale Kühlung in Wohngebäuden oder gewerblichen Räumen erzielt werden.

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung  
  Inkl. Anschlüsse und Anbindeleitungen (für je 10 m Vorlauf und Rücklauf)
* Inkl. Stromkabel 20 m
* Taggenaue Abrechnung nach Ablauf der Wochengrundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiler Kaltwassersatz 25 kW | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MC25V | 1.359,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MC25VT | 45,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MC25VM | 2.131,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MC25VT31 | 40,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MC25VT121 | 33,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MC25VT181 | 30,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MCIBN | 2.616,00 |
|  | | |
| Zubehör | RG DL Zubehör | |
| Verlängerung der Anbindeleitung 2 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 7 Tage) | MCABLC7 | 12,00 |
| Verlängerung der Anbindeleitung 2 ´´ VL/RL, je 10 m (Pauschale für 30 Tage) | MCABLC30 | 48,00 |