**mobiheat MHFW5 | 210 kW Frischwasserstation**

Eigenschaften

Die Frischwasserstation MHFW5 von mobiheat dient zur Erwärmung von hygienischem Warmwasser. Die Frischwasserstation ist für die Heizmobile und Heizcontainer ab dem Typ MH300 einsetzbar.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und in wenigen Stunden betriebsbereit.

* Mobile Warmwasserbereitung (40 °C bis 65 °C) und thermische Desinfektion möglich
* Anschluss heizungsseitig an Heizmobil/Heizcontainer über Anbindeleitungen
* Aufstellung im Gebäude
* Gewährleistet legionellenfreie Warmwasserversorgung
* Niedrigste Bereitschaftsverluste
* Konstante Trinkwassertemperatur auch bei Spitzenzapfungen
* Anschlussfertiges Komplettsystem

Kaufkonditionen

* Frischwasserstation auf Transportwagen
* Regelmodul mit Verkalkungsschutzfunktion
* Warmwasserbereitung auf ca. 45 °C (kurzfristig bis 70 °C möglich)
* ohne Zubehör

|  |  |
| --- | --- |
| Mobile Frischwasserstation 210 kW | RG VK Energie groß |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mobiheat 210-kW-Frischwasserstation (Leistung: 5.160 l/Std.) | MHFW |  6.293,00 |