**mobiheat MHLD65 | 65 kW mobiler Warmlufterzeuger**

Eigenschaften

Der mobile Warmlufterzeuger MHLD65 ist ein transportables Gerät zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten.

Durch das integrierte Hochleistungs­radialgebläse sind die Wärmeerzeuger geeignet, mittels Warmluftschläuchen die erwärmte Luft jederzeit dort einzubringen, wo diese benötigt wird.

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Inkl. 20 m Stromkabel
* Inkl. Abgasrohr mit Bogen
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiler Warmlufterzeuger mit 65 kW | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHLD65V | 471,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHLD65VT | 52,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MHLD65VM | 1.293,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHLD65VT31 | 42,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHLD65VT121 | 38,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHLD65VT181 | 32,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBNLD | 164,00 |
| Zubehör | RG DL Zubehör | |
|  | | |
| Mietkondtitionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Luftschlauch (Pauschale für 7 Tage) | MHLS425V7 | 12,00 |
| Luftschlauch (Pauschale für 30 Tage) | MHLS425V30 | 48,00 |
| Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker (Pauschale für 7 Tage) | MHLRTV7 | 12,00 |
| Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker(Pauschale für 30 Tage) | MHLRTV30 | 48,00 |
| 1.000 Liter Tankbehälter: Preise finden Sie in der Rubrik Öltankbehälter (Siehe Seite 68) |  |  |