**mobiheat MHLD65 | 65 kW mobiler Warmlufterzeuger**

Eigenschaften

Der mobile Warmlufterzeuger MHLD65 ist ein transportables Gerät zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten.

Durch das integrierte Hochleistungs­radialgebläse sind die Wärmeerzeuger geeignet, mittels Warmluftschläuchen die erwärmte Luft jederzeit dort einzubringen, wo diese benötigt wird.

Kaufkonditionen

* Warmlufterzeuger ohne Öltankbehälter
* Ohne Zubehör

|  |  |
| --- | --- |
| Mobiler Warmlufterzeuger mit 65 kW | RG VK Bau |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mobiler Warmlufterzeuger, ohne Tankbehälter | MHLD65 |  11.746,00 |
|  |
| Zubehör Warmlufterzeuger mit 65 kW | RG VK Energie groß |
| mobiheat Öltankbehälter extern 1.000 Liter | MHTA1000 |  3.687,00 |
| Luftschlauch Ø 425 mm | MHLS425 |  439,00 |
| Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker | MHLRT |  248,00 |