**mobiheat MHLD150 | 150 kW mobiler Warmlufterzeuger**

Eigenschaften

Der mobile Warmlufterzeuger MHLD150 ist ein transportables Gerät zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten.

Durch das integrierte Hochleistungs­radialgebläse sind die Wärmeerzeuger geeignet mittels Warmluftschläuchen die erwärmte Luft jederzeit dort einzubringen, wo diese benötigt wird.

Kaufkonditionen

* Warmlufterzeuger ohne Öltankbehälter
* Ohne Zubehör

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiler Warmlufterzeuger mit 150 kW | RG VK Bau | |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mobiler Warmlufterzeuger, ohne Tankbehälter | MHLD150 | 16.176,00 |
|  | | |
| Zubehör Warmlufterzeuger mit 150 kW | RG VK Energie groß | |
| mobiheat Öltankbehälter extern 1.000 Liter | MHTA1000 | 3.687,00 |
| Luftschlauch Ø 525 mm | MHLS525 | 507,00 |
| Raumthermostat mit 10-m-Kabel inklusive Stecker | MHLRT | 248,00 |