**Mobiheat MD600F | 600 kg/h mobile Dampfanlage**

Die mobile Dampfzentrale MD600F ist eine fahrbare und sofort betriebsbereite Dampfanlage auf einem Tandemanhänger für den mobilen Einsatz und autarken Betrieb.

Die Anlage ist ausgestattet mit Wasserservicemodul, Wasseraufbereitung, Härteüberwachung, Automatikstarteinrichtung für autom. Betrieb und Außerbetriebnahme, Wasserprobekühleinrichtung und automatischer Chemikaliendosierung.

Unsere mobilen Dampfzentralen sind alle nach neuestem Stand der Technik entwickelt und mit Kessel und Komponenten von namhaften Herstellern ausgestattet. So garantieren wir für einen zuverlässigen und umweltverträglichen Betrieb. Unsere Anlagen werden ständigen Kontrollen und regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen.

Kaufkonditionen

* Lieferzeit: ca. 12-14 Wochen
* Preise ab Werk

|  |  |
| --- | --- |
| Mobile Dampfzentrale  | RG VK Energie groß |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| mobile Dampfzentrale im Kofferanhänger | MD600F | auf Anfrage |