**mobiheat MHWT1000 | 600 – 1.000 kW Plattenwärmetauscher**

Eigenschaften

Der mobiheat MHWT1000ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHWT1000 sehr schnell einsatzbereit. Der mobiheat MHWT1000 verfügt über ein Strangregulierventil, um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen. Der Plattenwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energiezentralen. Der MHWT1000 ist für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

* Kompakte Bauweise
* Auch für Außenaufstellung geeignet
* Verschiedene Druckbereiche/Medien
* Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plattenwärmetauscher 100-300 kW | RG DL Mittel 130 kW bis 350 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHWT1000V | 903,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHWT1000VT | 54,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | M HWT1000VM | 1.657,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHWT1000VT31 | 43,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHWT1000VT121 | 38,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHWT1000VT181 | 32,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBNWT2000 | 265,00 |