**mobiheat MHWT1000 | 600 – 1.000 kW Plattenwärmetauscher**

Eigenschaften

Der mobiheat MHWT1000ist ein kompakter und voll funktionsfähiger Plattenwärmetauscher. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHWT1000 sehr schnell einsatzbereit. Der mobiheat MHWT1000 verfügt über ein Strangregulierventil, um die Volumenströme sekundärseitig jederzeit an das Netz anzupassen. Der Plattenwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energiezentralen. Der MHWT1000 ist für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

* Kompakte Bauweise
* Auch für Außenaufstellung geeignet
* Verschiedene Druckbereiche/Medien
* Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Kaufkonditionen

* Plattenwärmetauschersystem im Transportgestell
* Strangregulierventil
* Manometer
* Prüf- und Messstutzen
* Lieferzeit 6 - 8 Wochen
* ohne Zubehör

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plattenwärmetauscher 600 – 1.000 kW | RG VK Energie groß | |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Plattenwärmetauscher | MHWT1000 | 22.124,00 |