**mobiheat MHSWT | Schwimmbadwärmetauscher**

Eigenschaften

Der mobiheat MHSWT ist ein kompakter und voll funktions­fähiger Spezialwärmetauscher mit integrierter Umwälzpumpe. Durch die einfache Einbindung ins System durch flexible Schlauchleitungen ist der mobiheat MHSWT sehr schnell einsatzbereit.

Der MHSWT hat badewasserseitig eine selbstsaugende Umwälzpumpe montiert, die für Dauerbetrieb geeignet ist. Der Spezialwärmetauscher ist kombinierbar mit unseren Energie­zentralen. Der MHSWT ist für verschiedene Druckbereiche oder Medien einsetzbar.

* Kompakte Bauweise
* Auch für Außenaufstellung geeignet
* Für verschiedene Wasserqualitäten und Dauerbetrieb
* Schneller Anschluss durch flexible Schläuche
* Für chlorhaltiges Wasser und für Salzwasser geeignet

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schwimmbadwärmetauscher | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHSWTV | 766,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHSWTVT | 59,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MHSWTVM | 1.742,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHSWTVT31 | 54,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHSWTVT121 | 49,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHSWTVT181 | 38,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHIBNSWT | 154,00 |