**mobiheat MHP65 | externe Umwälzpumpe**

Eigenschaften

Die mobiheat Umwälzpumpe MHP65 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpen­modul für den mobilen Einsatz.

Bei der mobiheat MHP65 handelt es sich um eine frequenzge­steuerte Heizungsumwälzpume, die jederzeit an das angeschlos­sene Rohrnetz angepasst werden kann.  
Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpen­aggregat montiert.

* Elektronisch geregelte Pumpe
* Kompakte Bauweise
* Auch für Außenaufstellung geeignet
* Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Inkl. Stromkabel 10 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pumpenaggregat MHP65 | RG DL Standard bis 120 kW | |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHP65V | 523,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHP65VT | 32,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MHP65VM | 1.040,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHP65VT31 | 27,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHP65VT121 | 22,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHP65VT181 | 17,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHPIBN | 186,00 |