**mobiheat MHP100 | externe Umwälzpumpe**

Eigenschaften

Die mobiheat Umwälzpumpe MHP100 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpen­modul für den mobilen Einsatz.

Bei der mobiheat MHP100 handelt es sich um eine frequenzge­steuerte Heizungsumwälzpume, die jederzeit an das angeschlos­sene Rohrnetz angepasst werden kann.
Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpen­aggregat montiert.

* Elektronisch geregelte Pumpe
* Kompakte Bauweise
* Auch für Außenaufstellung geeignet
* Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen

* Anlieferung und Abholung
* Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
* Inkl. Stromkabel 10 m
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anliefertag und Abmeldetag werden als Miettag berechnet!

|  |  |
| --- | --- |
| Pumpenaggregat MHP100 | RG DL Standard bis 120 kW |
| Mietkonditionen | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Wochengrundmiete (7 Tage), inklusive Transport | MHP100V |  713,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag) | MHP100VT |  43,00 |
| Monatsgrundmiete (30 Tage), inklusive Transport | MHP100VM |  1.504,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag) | MHP100VT31 |  38,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag) | MHP100VT121 |  32,00 |
| Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag) | MHP100VT181 |  22,00 |
| Anschluss und Inbetriebnahme (IBN) mobiheat | MHPIBN |  186,00 |