**mobiheat MHL10-25 | mobiles Lüftungsgerät mit 10 kW Kühl- und 25 kW Heizleistung**

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MHL10-25 ist ein transportabler Lüfter mit 25 kW Heiz- und 10 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und mobilen Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.  
Bauwerke können sparsam mit Wärme versorgt und verschiedenste Bereiche flexibel klimatisiert werden.

das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.

das fahrbare Transportgestell macht die Geräte extrem flexibel.

am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht

Stromversorgung mit 230 V.

Kaufkonditionen

* Lüftungsgerät
* ohne Zubehör

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 10-25 | RG VK Bau | |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Mobiles Lüftungsgerät | MHL10-25 | 1.980,00 |
|  | | |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 10-25 | RG VK Energie groß | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL | MHABL2510 | 228,00 |
| Verteiler 3-fach | MHLV3 | 1.472,00 |
| Verteiler 6-fach | MHLV6 | 2.032,00 |