**mobiheat MHL20-50 | mobiles Lüftungsgerät mit 20 kW Kühl- und 50 kW Heizleistung**

Eigenschaften

Das mobile Lüftungsgerät MHL20-50 ist ein transportabler Lüfter mit 50 kW Heiz- und 20 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und mobilen Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.  
Bauwerke können sparsam mit Wärme versorgt und verschiedenste Bereiche flexibel klimatisiert werden.

das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.

das fahrbare Transportgestell macht die Geräte extrem flexibel.

am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht

Stromversorgung mit 230 V.

Kaufkonditionen

* Lüftungsgerät
* ohne Zubehör

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 20-50 | RG VK Bau | |
| Beschreibung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Mobiles Lüftungsgerät | MHL20-50 | 2.838,00 |
|  | | |
| Mobiles Lüftungsgerät MHL 20-50 | RG VK Energie groß | |
| Ausstattung | Artikel-Nr. | Preis netto EUR |
| Anbindeleitung Satz DN 25, je 10 m VL/RL | MHABL2510 | 228,00 |
| Verteiler 3-fach | MHLV3 | 1.472,00 |
| Verteiler 6-fach | MHLV6 | 2.032,00 |