**Außschreibungstext**

**enerent ERHEL20VE | 19 kW Elektroheizmobile**

Das Elektroheizmobil ERHEL20VE mit Premium-Regelgerät und USB-Anschlussmöglichkeit ist eine kompakte mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz mit einfacher Bedienung inkl. verschiedener Spracheinstellungen. Bei diesem Elektroheizmobil sind verschiedene Stromanschlüsse möglich, die Heizleistung von 3, 11 und 19 kW passt sich automatisch an. Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist das Elektroheizmobil an jedem Standort und mit wenigen Handgriffen betriebsbereit. Vorteile wie der eingebaute Überspannungsschutz und die leichte Entlüftungsmöglichkeit runden die Bedienungsfreundlichkeit ab.  
Bei Heizungsausfällen oder Arbeiten am Wärmeerzeuger wird das ERHEL20VE als Notheizung genutzt. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind die Frostsicherung und Vorsorge/Erstaufheizung, z. B. um eine Vereisung der Erdwärmepumpe oder Luftwärmepumpe zu vermeiden. Genauso kann es zur Estrichtrocknung genutzt werden. Dafür sind auf dem Gerät 6 Standard-Estrichprogramme nach DIN EN 1264-4 für Belegreif- und Funktionsheizen aufgespielt. Zusätzlich ist es möglich, eigene Programme direkt an der Regelung einzugeben, oder mithilfe der ENERENT smart App zu erstellen und via USB-Stick hochzuladen. Um den Verlauf des Estrichprogramms nachvollziehen zu können, wird automatisch ein Protokoll gespeichert, welches via USB-Stick heruntergeladen und über die Software MH-Logs ausgelesen werden kann.

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Elektroheizmobil 3/11/19 kW Leistung ERHEL19VE | ERHEL19VEV |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung, DN25, 2,8 m ERZVL253GK | ERZVL253GKV |
| Anbindeleitung, DN25 10 m ERZVL2510GK | ERZVL2510GKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 10 m ERZEK1610SK | ERZEK1610SKV |
| Anschlusskabel 230 V/16 A, 20 m ERZEK1620SK | ERZEK1620SKV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE | ERZEK1610CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE | ERZEK1620CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 10 m ERZEK3210CE | ERZEK3210CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/32 A, 20 m ERZEK3220CE | ERZEK3220CEV |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |