**Außschreibungstext**

**enerent ERHHK12BLP | 12 kW Elektroheizkessel**

Der Elektro-Wandheizkessel mit Umwälz- und Speicherladepumpe ist optimal als Reserve, parallele Heizquelle oder auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.  
  
Merkmale und Ausstattung  
  
Witterungsgeführter Heizbetrieb  
Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise  
Heizungsumwälzpumpe  
Speicherladepumpe  
Ausdehnungsgefäß  
Einfache Bedienung  
Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)  
Sicherheitstechnische Einrichtungen  
Heizungsanschluss universell unten/oben oder wechselseitig möglich

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Elektro-Wandheizkessel 12kW mit Pumpe ERHHK12BLP (3x Heizstäbe) | ERHHK12BLPV |
| Zubehör () | Artikel-Nr. |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |