**Außschreibungstext**

**enerent ERHHK40OP | 40 kW Elektroheizkessel**

Der leicht zu installierende Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe, gilt als ENERENT Back-Up System und kann optimal als Reserve, unabhängige- oder als parallele Heizquelle eingesetzt werden.  
  
Merkmale und Ausstattung:  
  
Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise  
Einfache Bedienung  
Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)  
Teillastschaltung (2 Stufen)  
Sicherheitstechnische Einrichtungen  
Heizungsanschluss universell unten/oben oder auch wechselseitig möglich

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Elektroheizkessel 40 kW, ohne Pumpe ERHHK40OP (5x Heizstäbe) | ERHHK40OPV |
| Zubehör () | Artikel-Nr. |
| Service | Artikel-Nr. |
| Expressversand ERSDL-0059 Lieferung innerhalb 24 Std. | ERSDL-0059 |