**Außschreibungstext**

**enerent ERHMO350 | 350 kW Heizmobile**

Heizzentrale MHZ 350 – Kompakte Leistung für vielseitige Anwendungen  
  
  
Die Heizzentrale MHZ 350 kombiniert kompakte Bauweise mit hoher Leistung und bietet eine zuverlässige Wärmeversorgung mit 350 kW. Als echter Allrounder eignet sie sich für zahlreiche Anwendungen – von der Gebäudebeheizung bis zur industriellen Prozesswärme. Dank der integrierten Umwälzpumpe, dem Ausdehnungsgefäß und der Tankanlage ist sie sofort einsatzbereit und liefert effiziente Wärme, wo sie gebraucht wird.  
  
Typische Einsatzbereiche  
  
Die MHZ 350 ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit ideal für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen geeignet:  
  
  
 Beheizung von Wohn- und Gewerbegebäuden  
 Temporäre Wärmeversorgung bei Sanierungen  
 Überbrückungslösung bei Heizungsausfällen  
 Industrielle Prozesswärmebereitstellung  
 Event- und Zeltheizung bei Veranstaltungen  
  
  
Vorteile der Heizzentrale MHZ 350  
  
Die MHZ 350 überzeugt mit einer Kombination aus Leistung, Effizienz und Umweltfreundlichkeit:  
  
  
 Kompakte Bauweise: Einfache Installation und schnelle Inbetriebnahme  
 Hohe Effizienz: 350 kW Leistung für vielseitige Einsatzmöglichkeiten  
 Komplett ausgestattet: Integrierte Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Tankanlage  
 Flüssiggasbetrieb möglich: Reduzierter CO₂-Ausstoß für umweltfreundliches Heizen  
 Flexibel einsetzbar: Ideal für mobile und temporäre Wärmeversorgung  
  
  
Umweltfreundliche Alternative mit Flüssiggas  
  
Die MHZ 350 kann neben herkömmlichen Brennstoffen auch mit Flüssiggas betrieben werden. Dies sorgt für eine deutliche Reduktion des CO₂-Ausstoßes und macht die Heizzentrale zu einer umweltfreundlichen Alternative für eine nachhaltige Wärmeversorgung.  
  
Mit der Heizzentrale MHZ 350 erhalten Sie eine leistungsstarke, flexible und effiziente Lösung für die mobile Wärmeversorgung – perfekt für vielseitige Einsatzbereiche.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete 310 bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERHMO350M-T30 |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERHMO350M-T7 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSB505 Schlauchbrücke DN50 | ERZSB505M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZSD200 Abgasschalldämpfer DN200, 160 kW | ERZSD200M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |
| Brennstoffversorgung je Liter inkl. Fernüberwachung | ERSFU-0010 |
| Fernüberwachung und Nutzung smartApp (Tagespreis) | ERSFU-0002-T7 |