**Außschreibungstext**

**enerent ERZFW210 | 210 kW Frischwasserstationen**

Frischwasserstation ERZFW210 - Mobile Warmwasserbereitung mit 210 kW  
  
Die ENERENT Frischwasserstation ERZFW210 ist die ideale Lösung zur hygienischen Erwärmung von Warmwasser in Verbindung mit mobilen Heizsystemen. Sie gewährleistet eine konstante und legionellenfreie Warmwasserversorgung und eignet sich optimal für den Einsatz mit Heizmobilen und Heizcontainern ab dem Typ ERHMO60. Dank ihrer kompakten Bauweise und des Transportwagens ist sie äußerst mobil und flexibel einsetzbar. Innerhalb weniger Stunden ist die Station betriebsbereit und kann schnell an jedem gewünschten Standort angeschlossen werden.  
  
Vorteile der Frischwasserstation ERZFW210  
  
  
 Mobile Warmwasserbereitung: Erwärmung von Trinkwasser auf 40 °C bis 65 °C mit der Möglichkeit zur thermischen Desinfektion  
 Einfache Integration: Direkter Anschluss an Heizmobil oder Heizcontainer über Anbindeleitungen  
 Hygienische Warmwasserversorgung: Garantiert legionellenfreies Wasser für maximale Sicherheit  
 Hohe Effizienz: Niedrigste Bereitschaftsverluste sorgen für eine wirtschaftliche Betriebsweise  
 Konstante Temperatur: Gleichmäßige Warmwasserversorgung selbst bei hohen Spitzenzapfungen  
 Anschlussfertiges Komplettsystem: Schnell und unkompliziert in bestehende Systeme integrierbar  
  
  
Typische Anwendungsbereiche  
  
Die mobile Frischwasserstation ERZFW210 eignet sich für vielfältige Einsätze, insbesondere in Bereichen, in denen eine zuverlässige und hygienische Warmwasserversorgung erforderlich ist:  
  
  
 Baustellen undamp; temporäre Einrichtungen - Versorgt Wohncontainer, Sanitärbereiche oder temporäre Wohnanlagen mit Warmwasser  
 Not- undamp; Ersatzversorgung - Bei Ausfall oder Wartung von stationären Warmwassersystemen  
 Industrie undamp; Gewerbe - Bereitstellung von Warmwasser für Produktions- und Reinigungsprozesse  
 Wohngebäude undamp; öffentliche Einrichtungen - Flexible und schnelle Lösung für Warmwasserversorgung bei Sanierungen oder Neubauten  
 Event- undamp; Veranstaltungsbereiche - Sicherstellung der Warmwasserversorgung in temporären Sanitäranlagen  
  
  
Schnelle Inbetriebnahme undamp; flexible Aufstellung  
  
Durch die kompakte Bauweise und den integrierten Transportwagen lässt sich die Frischwasserstation einfach transportieren und flexibel aufstellen. Sie ist speziell für die Innenaufstellung in Gebäuden konzipiert und kann schnell mit vorhandenen Heizsystemen verbunden werden.  
  
Die ENERENT Frischwasserstation ERZFW210 bietet eine leistungsstarke und effiziente Lösung für eine hygienische und zuverlässige Warmwasserversorgung - jederzeit mobil und flexibel einsetzbar.

Mietkonditionen:

* Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZFW210M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZFW210M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL32VB Anschluss- und Zirkulationsleitung sanitär | ERZVL32VBM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |