**Außschreibungstext**

**enerent ERZL150350 | 150/350 kW Lüftungsgeräte**

Das mobile Lüftungsgerät ERZLW150350 ist ein transportabler Lüfter mit 350 kW Heiz- und 150 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.  
  
Merkmale:  
  
das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.  
Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden  
am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht  
Stromversorgung mit 400 Volt  
Für Innen- und Außenaufstellung geeignet  
Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h  
Luftschlauchanschluss möglich

Mietkonditionen:

* Nur mit einer Wärme- oder Kältezentrale mietbar
* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZLW150350M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZLW150350M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL5010SC Anbindeleitung VL/RL, DN50, 10 m | ERZVL5010SCM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZLS5007A Luftschlauch 525 mm, 7,6 m | ERZLS5007AM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK3210CE Kabel 400 V/32 A, 10 m | ERZEK3210CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK3220CE Kabel 400 V/32 A, 20 m | ERZEK3220CEM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |