**Außschreibungstext**

**enerent ERZLD65 | 65 kW Warmlufterzeuger**

Der mobile Warmlufterzeuger ERZLD65 mit 65 kW Heizleistung ist zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten geeignet. Durch das integrierte Hochleistungsradialgebläse kann die erwärmte Luft jederzeit dort eingebracht werden, wo diese benötigt wird.  
  
Die Warmlufterzeuger verfügen über einen automatischen beheizten Ölfilter für einen sicheren Start und Betrieb bei tiefen Außentemperaturen. Dies erlaubt es, die Geräte jederzeit im Freien aufzustellen. Mit einem externen Öltankbehälter wird die Brennstoffversorgung sichergestellt.  
  
Ein elektromagnetisches Ventil verhindert den Ölaustritt während das Brenner-/Ölförderaggregat still steht. Die sogenannte "Heizkanone" ist ein direktbefeuertes Heizsystem und kann autark arbeiten Optional kann ein Raumthermostat angeschlossen werden, um die gewünschte Raumtemperatur festzulegen.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZLD65M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZLD65M-T30 |
| Zubehör (RG Miete 110 bis 300 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZLS4007A Luftschlauch 425 mm, 7,6 m | ERZLS4007AM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Tagesmiete ERZTA1000 Öltankbehälter 1000 L | ERZTA1000M-T7 |
| Tagesmiete ab 30 Tagen ERZTA1000 Öltankbehälter 1000 L | ERZTA1000M-T30 |
| Service | Artikel-Nr. |