**Außschreibungstext**

**enerent ERZLW1025 | 10/25 kW Lüftungsgeräte**

Das mobile Lüftungsgerät ERZLW1025 ist ein transportabler Lüfter mit 25 kW Heiz- und 10 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und mobilen Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet. Bauwerke können sparsam mit Wärme versorgt und verschiedenste Bereiche flexibel klimatisiert werden. Das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen. Durch das fahrbare Transportgestell sind die Geräte extrem flexibel. Am Lüfter selbst ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht, ein weiterer Vorteil ist die Stromversorgung mit 230 V.

Mietkonditionen:

* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZLW1025M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZLW1025M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL2510GK Anbindeleitung VL/RL, DN25, 10 m | ERZVL2510GKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT253 Verteiler 3-fach | ERZVT253M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVT256 Verteiler 6-fach | ERZVT256M-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610SK Kabel 230 V/16 A, 10 m Schuko-Stecker | ERZEK1610SKM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620SK Kabel 230 V/16 A, 20 m Schuko-Stecker | ERZEK1620SKM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |