**Außschreibungstext**

**enerent ERZPU150 | 10 bar Umwälzpumpen**

Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU150 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Bei der ENERENT ERZPU150 handelt es sich um eine frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe, die jederzeit an das angeschlossene Rohrnetz angepasst werden kann. Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpenaggregat montiert.  
  
Merkmale:  
  
Elektronisch geregelte Pumpe  
Kompakte Bauweise  
Auch für Außenaufstellung geeignet  
Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Verkauf bis 2500 kW) | Artikel-Nr. |
| Elektro Wandheizkessel mit Pumpe ERZPU150 | ERZPU150V |
| Zubehör (RG Verkauf bis 40 kW) | Artikel-Nr. |
| Anbindeleitung Edelstahl a 10 m Heizung Anbindeleitung, DN100, PN16 | ERZVL10010FV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 10 m ERZEK1610CE | ERZEK1610CEV |
| Verlängerungskabel 400 V/16 A, 20 m ERZEK1620CE | ERZEK1620CEV |
| Service | Artikel-Nr. |