**Außschreibungstext**

**enerent ERZPU50 | 10 bar Umwälzpumpen**

Die ENERENT Umwälzpumpe ERZPU50 ist ein steckerfertiges Umwälzpumpenmodul für den mobilen Einsatz. Bei der ENERENT ERZPU50 handelt es sich um eine frequenzgesteuerte Heizungsumwälzpumpe, die jederzeit an das angeschlossene Rohrnetz angepasst werden kann. Als Trockenlaufschutz ist ein Mindest-Druckwächter am Pumpenaggregat montiert.  
  
Merkmale:  
  
Elektronisch geregelte Pumpe  
Kompakte Bauweise  
Auch für Außenaufstellung geeignet  
Schneller Anschluss durch flexible Schläuche

Mietkonditionen:

* Nur in Verbindung mit einer Heizzentrale mietbar
* Taggenaue Abrechnung nach Tagesmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden mitberechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Heizzentrale (RG Miete bis 100 kW) | Artikel-Nr. |
| Tagesmietpreis ab 7 Tagen | ERZPU50M-T7 |
| Tagesmietpreis ab 30 Tagen | ERZPU50M-T30 |
| Zubehör (RG Miete Zubehör) | Artikel-Nr. |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZVL6510FL Anbindeleitung ED, VL/RL, DN65, 10 m | ERZVL6510FLM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1610CE Kabel 400 V/16 A, 10 m | ERZEK1610CEM-T7 |
| Tagesmiete (mind. 7 Tage) ERZEK1620CE Kabel 400 V/16 A, 20 m | ERZEK1620CEM-T7 |
| Service | Artikel-Nr. |