**Außschreibungstext**

**mobiheat MH38ESW.2-5 | 38 kW Elektroheizkessel**

Der leicht zu installierende Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe, gilt als mobiheat Back-Up System und kann optimal als Reserve, unabhängige- oder als parallele Heizquelle eingesetzt werden.  
  
Merkmale und Ausstattung:  
  
Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise  
Einfache Bedienung  
Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)  
Teillastschaltung (2 Stufen)  
Sicherheitstechnische Einrichtungen  
Heizungsanschluss universell unten/oben oder auch wechselseitig möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Energie klein\*) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Elektroheizkessel 38 kW, ohne Pumpe MH38ESW.2-5 (5x Heizstäbe) | MH38ESW.2-5 | 3.532,00 |
| Zubehör (VK Energie groß) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Expressversand MHWND Lieferung innerhalb 24 Std. | MHWND | 155,00 |