**Außschreibungstext**

**mobiheat MHL150-350 | 150/350 kW Lüftungsgeräte**

Das mobile Lüftungsgerät MHL150-350 ist ein transportabler Lüfter mit 350 kW Heiz- und 150 kW Kühlleistung zum Anschluss an unsere mobilen Heizzentralen und Kaltwassersätze. Somit ist es sowohl zur Beheizung, als auch zur Klimatisierung von Baustellen, Hallen, Zelten, uvm. geeignet.  
  
Merkmale:  
  
das Gerät arbeitet im Umluftbetrieb, wodurch keine Abgasemissionen im Gebäude entstehen.  
Luftstrom kann mittels Potentiometer stufenlos eingestellt werden  
am Lüfter ist eine Temperatur- und Drehzahlregelung angebracht  
Stromversorgung mit 400 Volt  
Für Innen- und Außenaufstellung geeignet  
Hoher Luftdurchsatz von bis zu 20.000 m³/h  
Luftschlauchanschluss möglich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (VK Bau) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Lüftungsgerät, 150kW kühlen/350 kW heizen MHL150-350 | MHL150-350 | 31.049,00 |
| Zubehör (VK Energie klein\*) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| mobiheat Anbindeleitung VL/RL, DN50, Storz C, 10 m MHABLC | MHABLC | 731,00 |
| mobiheat Sicherungsschellen (Übergang) für Anbindeleitungen, Storz C MHSSC | MHSSC | 67,00 |
| mobiheat Luftschlauch Ø 525 mm, 7,6 m MHLS525 | MHLS525 | 575,00 |
| mobiheat Verlängerungskabel 400 V 32 A, 10 m MHEVK1032 | MHEVK1032 | 293,00 |
| mobiheat Verlängerungskabel 400 V 32 A, 20 m MHEVK2032 | MHEVK2032 | 410,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |