**Außschreibungstext**

**mobiheat MHLD65 | 65 kW Warmlufterzeuger**

Der mobile Warmlufterzeuger MHLD65 mit 65 kW Heizleistung ist zur Beheizung von Baustellen, Hallen oder Zelten geeignet. Durch das integrierte Hochleistungsradialgebläse kann die erwärmte Luft jederzeit dort eingebracht werden, wo diese benötigt wird.

Die Warmlufterzeuger verfügen über einen automatischen beheizten Ölfilter für einen sicheren Start und Betrieb bei tiefen Außentemperaturen. Dies erlaubt es, die Geräte jederzeit im Freien aufzustellen. Mit einem externen Öltankbehälter wird die Brennstoffversorgung sichergestellt.

Ein elektromagnetisches Ventil verhindert den Ölaustritt während das Brenner-/Ölförderaggregat still steht. Die sogenannte "Heizkanone" ist ein direktbefeuertes Heizsystem und kann autark arbeiten Optional kann ein Raumthermostat angeschlossen werden, um die gewünschte Raumtemperatur festzulegen.

Mietkonditionen:

* Inklusive Anlieferung und Abholung
* Inklusive Anschlusskabel 20 m, nur mit Öltank
* Inklusive Abgasrohr mit Bogen
* Taggenaue Abrechnung nach Grundmiete
* Anlieferungs- und Abmeldetag werden berechnet
* Der Mindestmietzeitraum beträgt 7 Tage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Heizzentrale (DL Standard bis 120 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete | MHLD65V | 535,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 8.Tag | MHLD65VT8 | 60,00 |
| Monatsgrundmiete | MHLD65VM | 1.466,00 |
| Mietverlängerungstag ab dem 31.Tag | MHLD65VT31 | 48,00 |
| Zubehör (DL Mittel ab 130 kW bis 350 kW) | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Wochengrundmiete 7 Tage Luftschlauch Ø 425 mm, 7,6 m | MHLS425V | 14,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Luftschlauch Ø 425 mm, 7,6 m | MHLS425VM | 55,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010V | 7,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 10 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23010VM | 28,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage Kabel 230 V 16 A, 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020V | 11,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage Kabel 230 V 16 A 20 m Schutzkontaktstecker/CEE-Kupplung | MHEVK23020VM | 45,00 |
| Wochengrundmiete 7 Tage externer Öltankbehälter 1.000 Liter | MHTA1000V | 354,00 |
| Monatsgrundmiete 30 Tage externer Öltankbehälter 1.000 Liter | MHTA1000VM | 653,00 |
| Service | Artikel-Nr. | Preis in € |
| Anschluss/Inbetriebnahme mobiheat Warmlufterzeuger 65-150 kW | MHIBNLD | 186,00 |